

PIANI DI LAVORO PER LA BONIFICA

DELL’AMIANTO PRESENTATI NEL 2020

DATI ESTRAPOLATI DAI PIANI INSERITI DALLE IMPRESE

NELL’APPLICATIVO REGIONALE GEMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE PIANI** | | |
| NUMERO PIANI | 2205 |  |
| di cui: |  |  |
| COMPATTO | 2152 | 97.5% |
| FRIABILE | 53 | 2.5% |
|  | | |
| **QUANTITATIVI TOTALI DI MATERIALE PREVISTO** | | |
| COMPATTO | m2 531825 |  |
| COMPATTO | m3 1465 |  |
| FRIABILE | m2 5078 |  |
| FRIABILE | m3 315 |  |
|  | | |
| **TIPOLOGIA LAVORI** | | |
| CONFINAMENTO | 8 | 0.3% |
| DEMOLIZIONE SENZA RIMOZIONE | 34 | 1.5% |
| INCAPSULAMENTO | 25 | 0.7% |
| RIMOZIONE | 1606 | 72.9% |
| RIMOZIONE E DEMOLIZIONE | 187 | 8.5% |
| TRATTAMENTO LASTRE A TERRA | 354 | 16.1% |
|  | | |
| **COLLOCAZIONE DEI MANUFATTI** | | |
| A TERRA | 414 | 18.8% |
| IMPIANTO | 62 | 2.8% |
| PARETE | 51 | 2.3% |
| PAVIMENTO | 19 | 0.9 % |
| TETTO | 1959 | 75.2% |