PIANI DI LAVORO PER LA BONIFICA

DELL’AMIANTO PRESENTATI NEL 2021

DATI ESTRAPOLATI DAI PIANI INSERITI DALLE IMPRESE

NELL’APPLICATIVO REGIONALE GEMA

|  |
| --- |
| **TOTALE PIANI** |
| NUMERO PIANI | 2500 | **\*** |
| di cui: |  |  |
| COMPATTO | 2447 | 97.9% |
| FRIABILE | 53 | 2.1% |
|  |
| **QUANTITATIVI TOTALI DI MATERIALE PREVISTO** |
| COMPATTO | m2 497417 |  |
| COMPATTO | m3 52102 | **\*\*** |
| FRIABILE | m2 2358 |  |
| FRIABILE | m3 58 |  |
|  |
| **TIPOLOGIA LAVORI** |
| CONFINAMENTO | 12 | 0.5% |
| DEMOLIZIONE SENZA RIMOZIONE | 24 | 1% |
| INCAPSULAMENTO | 25 | 1% |
| RIMOZIONE | 1818 | 72.6% |
| RIMOZIONE E DEMOLIZIONE | 224 | 9% |
| TRATTAMENTO LASTRE A TERRA | 397 | 15.9% |
|  |
| **COLLOCAZIONE DEI MANUFATTI** |
| A TERRA | 473 | 18.9% |
| IMPIANTO | 64 | 2.6% |
| PARETE | 84 | 3.4% |
| PAVIMENTO | 22 | 0.9 % |
| TETTO | 1857 | 74.2% |

\*VARESE: PIANI 1655 di cui COMPATTO 1615

 FRIABILE 40

COMO: PIANI 845 di cui COMPATTO 832

 FRIABILE 13

**\*\* DI CUI 50.000 DI PIETRISCO**